**Aumento Temprano / Disminución Temprana (EIED)**

* Enfocado a control de recursos
* De manera energéticamente eficiente trata de ajustar la capacidad del canal para adaptarse al volumen de tráfico entrante

**Detección y Anulación de Congestión en Redes de Sensores (CODA)**

* Actúa después de detectar una congestión en algún nodo, acelerando el tráfico en otros nodos, de manera que el nodo congestionado se desahogue
* Realiza control de tráfico mediante retroalimentación con ACK